**PRILOG 2.**

**NARUČITELJ:**

**GRAD VARAŽDIN**

Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin

OIB: 13269011531

**Evidencijski broj nabave iz Plana nabave**: 183-18/JN

**Predmet nabave:** nabava 30 replika odora Varaždinske građanske garde

**TROŠKOVNIK I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rbr. | OPIS PREDMETA NABAVE | KOLIČINA(komplet) | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a(komplet) | UKUPNA CIJENA(bez PDV-a) |
| A | B | C | D | E=C\*D |
| 1. | **Replika odore Varaždinske građanske garde**-izrada kompleta koji se sastoji od surke (sakoa) i hlača | **30** |  |  |
| **CIJENA PONUDE (bez PDV-a):** |  |
| **PDV 25 %:** |  |
| **UKUPNA CIJENA PONUDE:** |  |

U\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018.

MP

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (potpis odgovorne osobe ponuditelja)

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

**SURKA (sako)** – fotografije: prednja strana, stražnja strana, kragna i ramena, šlic na leđima,

 rukav

Opis:

- osnovna tkanina je tamnoplava, na rukavu i kragni crvena čoja, gumbi boje mjedi s alkom za šivanje (2 veličine)

- ruska kragna – crvena čoja

- na leđima šlic na preklop

- unutarnji džep s lijeve strane

- šivano po mjeri

Surka (sako) produženog je kroja, s ruskom kragnom visine 5 cm, od crvene čoje. Donji rub surke poklapa se s donjim završetkom šlica na hlačama. Na ramenima su našiveni držači za epolete.

Donji dio rukava završava s crvenom čojom.

Šlic na donjem dijelu leđa je na preklop i ima našivene gumbe.

Gumbi su u dvije veličine, boje mjedi, s alkom za šivanje.

Podstava surke je od kvalitetne tkanine u tamnoplavoj boji.

**Tehnička specifikacija materijala za surku (sako)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Boja | Tamnoplava | Crvena |
| Tkanina | \*\* | čoja |
| Površinska masa - g/m2 | 320 – 350 g/m2 | 350 g/m2 |
| Sirovinski sastav | 50 % poliestersko vlakno40 % vuna10 % elastansko vlakno(dozvoljeno odstupanje +/- 5 %) | 30 % poliestersko vlakno70 % vuna |
| Gumbi  | Veći – 9 komada + 1 | Manji – 4 komada + 1 |

**HLAČE** – fotografije: prednja strana, stražnja strana, bočna traka, pojasnica, korekcija

Opis:

- osnovna tkanina je svijetloplava, bočna traka od crvene čoje

- šlic na gumbe

- straga mogućnost manje korekcije opsega pojasa

- šivano po mjeri.

Hlače su klasičnog kroja s jednom faltom i dva bočno urezana džepa te jednim desnim stražnjim džepom, s preklopom izreza koji se zatvara jednim gumbom u crnoj boji.

Zatvaranje hlača (šlic) izvedeno je s gumbima i patent kopčom.

Džepovi hlača podstavljeni su kvalitetnom i čvrstom tkaninom u sivoj ili svijetloplavoj boji.

Pojas hlača završava pojasnicom, a za mogućnost korištenja pojasa našiveno je 7 (sedam) držača pojasa.

Cijelom bočnom dužinom hlača, od pojasnice do kraja nogavice, našivena je traka širine 3 cm od crvene čoje, s obje bočne strane hlača.

**Tehnička specifikacija materijala za hlače**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Boja | Tamnoplava | Crvena |
| Tkanina | \*\* | čoja |
| Površinska masa - g/m2  | 320 – 350 g/m2(dozvoljeno odstupanje +/- 5 %) | 350 g/m2(dozvoljeno odstupanje +/- 5 %) |
| Sirovinski sastav | 50 % poliestersko vlakno40 % vuna10 % elastansko vlakno(dozvoljeno odstupanje +/- 5 %) | 30 % poliestersko vlakno70 % vuna |
| Gumbi crni, šlic | Veći – 5 komada + 1 |  |

NAPOMENA:

\*\*Ponuditelj je obvezan u ponudi navesti vrstu tkanine za izradu surke i hlača sukladno sirovinskom sastavu navedenom u tablicama.

**Kao predložak za izradu replika odora, odabranom ponuditelju bit će dostavljena jedna odora kao uzorak.**