Predmet nabave: nabava opreme i usluge postavljanja instalacija pristupnih točaka za javni bežični Internet u okvirima inicijative WIFI4EU

Napomena:

Ponuditelj je dužan unijeti jednu ili više internet poveznica na web stranice proizvođača opreme i na web stranice of Wi-Fi Alliance, a putem kojih se dokazuje da svaka ponuđena Wi-Fi bazna stanica udovoljava sljedećim minimalnim tehničkim kriterijama danim od strane WIFI4EU:

* podržava istodobnu uporabu dvaju pojaseva (2,4 Ghz–5 Ghz)
* prosječno vrijeme između kvarova (MTBF) je pet godina
* ima posebnu i centraliziranu jedinstvenu točku za upravljanje barem za sve pristupne točke svake mreže WiFi4EU
* podržava IEEE 802.1x
* u skladu je s normom IEEE 802.11ac Wave I
* podržava IEEE 802.11r
* podržava IEEE 802.11k
* podržava IEEE 802.11v
* u mogućnosti je raditi s najmanje 50 krajnjih korisnika istovremeno bez pada kvalitete usluge
* ima najmanje tehnologiju 2x2 višestrukih ulaza i višestrukih izlaza (MIMO)
* u skladu je s programom Hotspot 2.0 (programom certificiranja „Passpoint” udruženja Wi-Fi Alliance)

Ponuditelj je slobodan unijeti proizvoljni broj poveznica za svaki ponuđeni tip Wi-Fi baznih stanica.

Za sve osim zadnjeg kriterija (Passpoint), ponuditelj može unijeti samo poveznice na službene web stranice proizvođača opreme, unošenje poveznica na neke treće internet stranice nije dopušteno.

Za posljednji kriterij (Passpoint), ponuditelj može unijeti samo poveznicu za specifičnu stranicu od Wi-Fi Alliance na kojoj će biti vidljivo da ponuđena Wi-Fi bazna stanica posjeduje Passpoint certifikat.

Ponuditelj je dužan umnožiti dani predložak za poveznice za svaki ponuđeni tip Wi-Fi baznih stanica.

Ponuditelj je dužan poveznicama dokazati sve gore navedene tehničke kriterije.

Ponuditelj nije dužan poveznicama dokazati ciklus potpore dulji od 5 godina jer je taj uvjet zadovoljen traženim uvjetom od 5 godina jamstva za svaku Wi-Fi baznu stanicu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1. Wi-Fi bazna stanica za vanjsku uporabu - TIP1 sa PoE injektorom** | | | |  |  |
| **Internet poveznice** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.2. Wi-Fi bazna stanica za vanjsku uporabu - TIP2 sa PoE injektorom** | | | |  |  |
| **Internet poveznice** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.3. Wi-Fi bazna stanica za vanjsku uporabu - TIP3** | | | |  |  |
| **Internet poveznice** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

U\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020. godine

MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)